
沂源县水利局关于《沂河采砂规划报告（2026-2030年）》编制情况的解读

    一、编制背景
2024年11月22日，山东省河长制办公室下发《山东省河长制办公室关于做好下阶段河湖长制几项重点工作的通知》，要求做好采砂规划编制，各市水行政主管部门根据来水来砂、河床演变趋势等河道演变情况，充分考虑防洪和通航安全、沿河涉水工程和设施正常运用以及水生态环境保护等方面要求，结合经济社会高质量发展的需要，全面摸清当地河砂最新总体情况，做好采砂规划编制预算提报和相关准备工作。
2025年3月3日，山东省水利厅关于转发水利部淮河水利委员会《关于开展淮河流域重要河段河道采砂管理规划（2026-2030）编制工作的通知（淮委河湖函[2025]21号）》，要求将淮河干流和包括沂河在内的16条支流全部纳入规划范围。
2025年5月9日，淄博市河长制办公室关于印发《淄博市2025年河湖管理工作重点任务清单》的通知（淄河长办[2025]3号）要求对上一轮采砂规划执行情况进行评估，并完成新一轮采砂规划编制，形成采区矢量。严格规范河道砂石资源利用，对有实施清淤疏浚计划的河道，编制采砂规划。
    二、编制依据
根据水利部《关于河道采砂管理工作的指导意见》（水河湖[2019]58号）、《河道采砂规划编制与实施监督管理技术规范》（SL/T423-2021）、《山东省实施<中华人民共和国河道管理条例>》（2018年1月修订）等规定进行编制。
    三、沂河规划范围
本次沂河规划范围为沂河沂源县境内全河段，起点为大张庄镇松山北麓，终点为东里镇与沂水县交界处，全长共90.1公里。
    四、编制情况
[bookmark: OLE_LINK1]（一）编制基本情况。县水利局委托水发规划设计有限公司编制《淄博市沂源县沂河采砂规划（2026-2030）》，履行了公众参与、专家论证、合法性初审、部门会签、承办单位办公会议集体审议等法定程序。对公平竞争和风险评估等程序做了相关说明。根据禁采区、保留区、可采区划分的原则及相关规定，确定沂河沂源段共划分9个禁采区、2个保留区和6个可采区。
（二）禁采区、保留区、可采区划分的原则
1、禁采区的规划原则。禁采区指的是指禁止任何采砂活动的区域。对河道管理范围内桥梁、泵站、拦河建筑物、水文站、水质监测断面等上下游的禁采区域进行了明确的规定，该区域内划定为禁采区。
2、保留区的规划原则。保留区指的是沂河中那些采砂可能对河势稳定、防洪安全及水环境保护产生影响的水域，以及河势处于动态变化中的河段或水域。
[bookmark: _GoBack]3、可采区的规划原则。可采区是指经过规划确定采砂活动对河势稳定、防洪安全、水生态环境保护以及沿河涉水工程和设施基本无影响或影响较小，可以进行采砂活动的区域，即禁采区、保留区以外的区域。
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